Załącznik nr 2

Pakiet nr 4

**Głowice do aparatów USG – 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model | podać |  |
| Producent | podać |  |
| Nr katalogowy | podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETR** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1 | |  | | --- | | Sonda convex, elektroniczna, szerokopasmowa  wieloczęstotliwościowa : 1,5 - 6,0 MHz - B-mode;  THI i Różnicowa Harmoniczna DiffTHI 5.0 MHz  do diagnostyki narządów jamy brzusznej,  miednicy małej itp.  kąt widzenia 70º. Doppler pulsacyjny : czarno-biały i kolorowy, w tym Kolor (Power) Angio |   Sonda wykonana w wielorzędowej technologii cięcia kryształów - Multicrystal, zwiększającej ogniskowanie wiązki wysyłanych impulsów ultrasonograficznych, odpowiadająca głowicom matrycowym | TAK |  |
| 2 | Sonda liniowa elektroniczna, szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa: B-mode; 6,2 /10,0/12,0 MHz, THI: 6,6/7,6/9,0 MHz i Różnicowa Harmoniczna DiffTHI 9.0/8.0 MHz do badań małych narządów i przepływów naczyniowych; Doppler pulsacyjny: kolorowy, w tym Kolor Angio (Power) oraz Doppler czarno -biały, długość sondy: 58 mm Sonada 192 elementowa | TAK |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.