**PAKIET 2 – rzutnik multimedialny**

1. **1 szt. Rzutnik \ projektor multimedialny**
   1. Gniazda stykowe min:DVI, D-SUB, HDMI, audio, zasilanie
   2. Wbudowany głośnik
   3. Źródło światła LED – lub DLP jako równoważna
   4. Sterowanie pilotem
   5. Żywotność lampy min. 5.000 godzin
   6. Rozdzielczość min.480x320
   7. HDTV 1080i
   8. Jasność – ANSI
      1. min. 3.000 dla DLP
      2. min. 1.600 dla LED
   9. Full HD
2. **Akcesoria dodatkowe:** 
   1. Torba
   2. Ekran rozwijany min 3 m szer. na min. 2m wys. Wraz ze statywem min. 3m. Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie jako równoważne:Ekran projekcyjny podwieszany na ścianę / sufit, o wymiarach min. 3 szeroki na min. 2 metry wysoki zawieszony na wysokości min 3 metry (górna krawędź).
   3. Gwarancja min. 24 miesiące Min. Door to Door, min. Next Business Day
   4. Okablowanie zasilające i sygnałowe komplet (każdy port musi mieć podłączenie)
   5. Elementy mocujące do sufitu (kosz / śruby itp.)
3. **Usługa**
   1. Instalacja rzutnika w Sali konferencyjnej pod sufitem wraz z pełną instalacją okablowania (zasilanie, sygnał)
   2. Każdy port musi być podłączony i wyprowadzony do jednego miejsca (zasilanie może być odrębnie)
   3. Przewody muszą być zamaskowane min. korytka
   4. Wymiary montażowe
      1. Odległość rzutnika od ekranu około 4 metry
      2. Wysokość sufitu 3,5 metra
      3. Wyprowadzenie przewodów do komputera około 3 metry
4. **Pozostałe warunki – wymagane dokumenty:**
   1. Należy załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu komputerowego wraz z jego podzespołami, w stopniu min. umożliwiającym weryfikację zgodności technicznej z wymaganiami zamawiającego.
      1. Należy podać nazwę producenta i model sprzętu komputerowego
      2. Należy złożyć oświadczenie iż oferowany sprzęt jest zgodny z wymaganiami
   2. Gwarancja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Warunki Gwarancji i Serwisu** | **Min. parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| Typ | NBD, D2D – Next Business Day, Door to door |  |
| Czas gwarancji od daty dostarczenia kompletnego sprzętu / towaru | min 24 miesiące |  |