**Pakiet nr 3 Załącznik 2**

**Przedmiot zamówienia: Videobronchoskop – 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model | podać |  |
| Producent | podać |  |
| Nr katalogowy | podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| 1 | Źródło światła dioda LED | TAK |  |
| 2 | Zintegrowany system rękojeści monitor LCD o przekątnej 2,5” | TAK |  |
| 3 | Ekran obrotowy góra/dół, prawo/lewo | TAK |  |
| 4 | Głębia ostrości 4-50 mm | TAK |  |
| 5 | Załączona karat pamięci XD o pojemności 1 GB | TAK |  |
| 6 | Możliwość korzystania z kart XD do 2 GB | TAK |  |
| 7 | Funkcja zapisywania nieruchomych obrazów i filmów w wewnętrznej pamięci aparatu lub na karcie | TAK |  |
| 8 | Format video MJPEG | TAK |  |
| 9 | Średnica wziernika 5,2 mm | TAK |  |
| 10 | Kanał roboczy 2,6 mm | TAK |  |
| 11 | Pole widzenia 90 ° | TAK |  |
| 12 | Zginanie G/D 180° 130 ° | TAK |  |
| 13 | Długość robocza min 600 mm | TAK |  |
| 14 | Rotacja jednostki kamery lewo/prawo 90°/90° | TAK |  |
| 15 | Kąt regulacji monitora LCD 0° - 120 ° | TAK |  |
| 16 | Nakładka do sterylizacji ETO | TAK |  |
| 17 | Szczoteczka do czyszczenia kanału | TAK |  |
| 18 | Adapter ssąco – myjący do kanału | TAK |  |
| 19 | Akumulator jonowo – litowy 2 szt. | TAK |  |
| 20 | Ładowarka | TAK |  |
| 21 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 22 | Możliwość mycia w posiadanej myjni ETD bez konieczności bez stosowania nowych przyłączy kanałów | TAK |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.