Załącznik nr 2

Pakiet 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stanowisko do pracy z mikrotomem** | | | |
|  | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa, typ , model | TAK |  |
| 2 | Producent | TAK |  |
| 3 | Nr katalogowy | TAK |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | TAK |  |
| 5 | Jest kompatybilne z stanowiskiem mikrotom Micorotme Bench firmy Bio - Optica | TAK -10 pkt |  |
| 6 | Wymiary: szerokość: max 1200 mm, głębokość max 800 mm, wysokość max 1775 mm Powierzchnia robocza na wysokości max 900 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Urządzenie posiada wysunięty blat | TAK |  |
| 8 | Miejsce na mikrotom dowolnej konstrukcji z możliwością podłączenia do wbudowanego gniazdka | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiada wbudowana łaźnię wodną | TAK |  |
| 10 | Podświetlanie łaźni | TAK |  |
| 11 | Pomiar temperatury za pomocą sondy bezpośrednio zanurzonej w wodzie | TAK |  |
| 12 | System odcięcia zasalania w momencie wyjęcia sondy pomiaru temperatury ze zbiornika z wodą w celu jej opróżnienia | TAK |  |
| 13 | Kolor łaźni czarny | TAK |  |
| 14 | Wbudowana płyta grzewcza | TAK |  |
| 15 | Pojemność robocza płyty grzewczej 24 szkiełka | TAK |  |
| 16 | Zakres temperatury regulacji od 20 stopni do 70 stopni Celsjusza | TAK |  |
| 17 | System centralnego sterowania | TAK |  |
| 18 | Możliwość programowania czasu pracy wszystkich urządzeń | TAK |  |
| 19 | Elastyczne oświetlenie stanowiska | TAK |  |
| 20 | Dodatkowa półka na akcesoria nad przestrzenią roboczą | TAK |  |
| 21 | Waga nie więcej niż 120 kg | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gwarancja i serwis** |  |  |
| 1. | Gwarancja na (min. 24 miesiące) | TAK, podać  36 m-cy -10 pkt  24 m-ce - 0 pkt |  |
| 2. | Instalacja sprzętu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji. | TAK |  |
| 4. | Certyfikat CE na sprzęt (dokumenty dostarczyć wraz ze sprzętem) | TAK |  |
| 5. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz ze sprzętem) | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz ze sprzętem ) | TAK |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.